霍尔开关 平时高 通电低

门禁正 – 电源正 – 继电器正

门禁负 – 电源负

门禁信号 – 继电器负

234:

2:水管外接继电器 继电器常开电磁锁 常闭接灯带 P0.7 J\_23

水管电路输入 P0.6 J\_22

3:

从 柜子里拿出 门禁触发器 6个 J10 J9 J8 J7 J6 J5（P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0）

6个按钮 J\_24 J\_25 J\_26 J\_27 J4 J3(P4.4 P4.5 P4.1 P4.6)

推杆 JM1 正反接

4：

柜子里 5个霍尔开关输入 J2

推杆 JM2

56:

门禁2个 J6 J5

接电线 串联 (可能修改成需要8个开关电源 + 8个继电器)

J\_22 J\_23外接继电器 控制 灯和门

4个信箱 门禁 J7 J8 J9 J10

电磁锁断电 J\_10

7.图玫瑰

4个按钮 J\_22 J\_23 J\_24 J\_25

28个灯带 5V灯带 接不同的引脚

打开电磁锁 J\_10

5个霍尔开关 放对 输入信号J10 放开门声音 开门 J\_9